<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="20.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="20.32" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="22.86" x2="0" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>A0</text>
<text>A5</text>
<text>D2</text>
<text>D7</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="GertSanders">
<packages>
<package name="CR1632-THRU">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Felicia_force_logger">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;1x2 pin header 0.1" spacing (2.54mm)&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CR1632" library="GertSanders" package="CR1632-THRU" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="Felicia_force_logger" package="1X02" value="PINHD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H2" library="Felicia_force_logger" package="1X02" value="PINHD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H3" library="Felicia_force_logger" package="1X02" value="PINHD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H4" library="Felicia_force_logger" package="1X02" value="PINHD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CR1632" pad="P$3"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
<contactref element="H4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="CR1632" pad="P$2" route="any" routetag="&lt;NAME.P$1"/>
<contactref element="CR1632" pad="P$1" route="any" routetag="&lt;NAME.P$1"/>
<contactref element="H2" pad="2"/>
<contactref element="H3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="H2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="H3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD2(INT0)">
<contactref element="H4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
