<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TO92-">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DALLAS Semiconductor (DS2405.pdf)&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOC6">
<description>&lt;b&gt;TSOC 6&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="DFN6">
</package>
<package name="LGA7">
</package>
<package name="XCS-32">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DS2405">
<pin name="DATA" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="PIO" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DS1820">
<pin name="DATA" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NCP1400">
<pin name="LX"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="CE"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="NC"/>
</symbol>
<symbol name="TPS27081">
<pin name="R2"/>
<pin name="VOUT1"/>
<pin name="VOUT2"/>
<pin name="R1/C1"/>
<pin name="ON/OFF"/>
<pin name="VIN"/>
</symbol>
<symbol name="XC9140">
<pin name="LX"/>
<pin name="CE"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="SI7021">
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="BMP180">
<pin name="VDD"/>
<pin name="VDDIO"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
</symbol>
<symbol name="Q">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ATSHA204A">
<pin name="VCC"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DS2405" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Addressable Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DALLAS Semiconductor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DS2405"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92-">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="DALLAS SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="DS1820"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="Z" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1290862"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="P" package="TSOC6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DS1820">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DS1820"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92-">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NCP1400">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NCP1400"/>
</gates>
<devices>
<device name="A-D" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LX" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS27081">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS27081"/>
</gates>
<devices>
<device name="A" package="SOT23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ON/OFF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R1/C1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC9140">
<gates>
<gate name="IC1" symbol="XC9140"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="IC1" pin="CE" pad="2"/>
<connect gate="IC1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="IC1" pin="LX" pad="1"/>
<connect gate="IC1" pin="VBAT" pad="3"/>
<connect gate="IC1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI7021">
<gates>
<gate name="U" symbol="SI7021"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN6">
<connects>
<connect gate="U" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="U" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="U" pin="SDA" pad="1"/>
<connect gate="U" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BMP180">
<gates>
<gate name="U" symbol="BMP180"/>
</gates>
<devices>
<device name="-" package="LGA7">
<connects>
<connect gate="U" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="U" pin="SCL" pad="5"/>
<connect gate="U" pin="SDA" pad="6"/>
<connect gate="U" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="U" pin="VDDIO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CRYSTAL">
<gates>
<gate name="Q" symbol="Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XCS-32">
<connects>
<connect gate="Q" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="Q" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATSHA204A">
<gates>
<gate name="U1" symbol="ATSHA204A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="U1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="U1" pin="SDA" pad="1"/>
<connect gate="U1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
